# Manutenção e limpeza

- Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

- Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

Limpe os contactos de carga sujos com um pano seco.

##

Limpe o reservatório de pó (6) após cada utilização, para atingir a capacidade ideal do aspirador.

- Segure o aspirador sobre um caixote de lixo apropriado.
- Pressione a tecla de desbloqueio (7) para abrir a tampa de eliminação (8).
- Agite o reservatório de pó (6).
- Feche a tampa de eliminação (8) de forma a que esta engate de forma audível.
- Se necessário, esvazie o filtro de sujidade grosseira (1) e limpe a unidade Airflow rotacional (17), bem como o filtro (16).

##

- Rode o filtro de sujidade grosseira (1) até ao batente na direção e retire-o do reservatório de pó (6).
- Agite o filtro de sujidade grosseira e o reservatório de pó sobre um caixote de lixo apropriado.
- Encaixe o filtro de sujidade grosseira (1) no reservatório de pó (6) e rode-o até ao batente na direção .

##

- Mantenha o aspirador ligeiramente para baixo, tal como ilustrado na figura, para que ao abrir o aspirador o pó não possa cair do reservatório de pó.
- Pressione a tecla de desbloqueio (2) e retire o reservatório de pó (6) da carcaça do motor (5) (ver figura E1).
- Agarre as pegas do filtro (15) e retire a unidade Airflow rotacional (17) com o filtro (16) do reservatório de pó (6) (ver figura E2).
- Agite o reservatório de pó (6) e a unidade Airflow rotacional (17) sobre um caixote de lixo apropriado (ver figura E3).
- Coloque novamente a unidade Airflow rotacional (17) com o filtro no reservatório de pó (6).
- Pressione a lingueta de bloqueio (18) para cima e retire o filtro (16) (ver figuras F1–F2).
- Bata ligeiramente o filtro sobre uma base fixa para soltar o pó. Substitua um filtro danificado.
- Coloque o filtro (16) limpo na unidade Airflow rotacional (17).
- Pendure o reservatório de pó (6) por baixo na carcaça do motor (5). Mediante uma pressão ligeira, deixe o reservatório de pó engatar na carcaça do motor de forma audível.

##

Para guardar o aspirador e os acessórios de aspiração de forma a poupar espaço, pode utilizar o suporte de parede (19) (acessório).

##

Para uma potência de aspiração ideal, esvazie regularmente o reservatório de pó (6) e o filtro de sujidade grosseira (1) e limpe regularmente a unidade Airflow rotacional (17) e o filtro (16).

Se a potência de aspiração for insuficiente deverá controlar:

- O reservatório de pó (6) está cheio?
  ▷ Esvazie o reservatório de pó.
- O filtro de sujidade grosseira (1) tem muita sujidade?
  ▷ Esvazie o filtro de sujidade grosseira.
- A unidade Airflow rotacional (17) ou o filtro (16) tem muito pó?
  ▷ Limpe a unidade Airflow rotacional e o filtro.
- A capacidade da bateria (4) é muito baixa?
  ▷ Carregue a bateria.

Se a potência de aspiração não for alcançada a seguir, entre em contacto com o serviço de assistência técnica da Bosch.