# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.

Obudowę należy od czasu do czasu oczyścić wilgotną szmatką.

Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą suchej szmatki.

##

Zbiornik (6) należy czyścić po każdym użyciu, aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.

- Umieścić odkurzacz nad odpowiednim pojemnikiem na odpady.
- Nacisnąć przycisk odblokowujący (7), aby otworzyć klapę (8).
- Wytrząsnąć zbiornik (6).
- Zamknąć klapę (8) aż do słyszalnego zablokowania.
- W razie potrzeby oczyścić filtr wstępny (1) i jednostkę Rotational Airflow (17) oraz filtr (16).

##

- Obrócić filtr wstępny (1) do oporu w kierunku i wyjąć go ze zbiornika (6).
- Wytrząsnąć filtr wstępny i zbiornik nad odpowiednim pojemnikiem na odpady.
- Włożyć filtr wstępny (1) w zbiornik (6) i obrócić go aż do oporu w kierunku .

##

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół (tak jak to przedstawiono na rysunku), aby podczas otwierania odkurzacza pył nie wysypał się ze zbiornika.
- Nacisnąć przycisk odblokowujący (2) i zdjąć zbiornik (6) z obudowy silnika (5) (zob. rys. E1).
- Włożyć palce w uchwyty filtra (15) i wyjąć jednostkę Rotational Airflow (17) wraz z filtrem (16) ze zbiornika (6) (zob. rys. E2).
- Wytrząsnąć zbiornik (6) i jednostkę Rotational Airflow (17) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady (zob. rys. E3).
- Ponownie włożyć jednostkę Rotational Airflow (17) wraz z filtrem w zbiornik (6).
- Nacisnąć zapadkę blokady (18) w górę i wyjąć filtr (16) (zob. rys. F1–F2).
- Wytrząsnąć filtr, lekko stukając nim o twarde podłoże, aby łatwiej usunąć pył. W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy wymienić.
- Włożyć oczyszczony filtr (16) w jednostkę Rotational Airflow (17).
- Zawiesić zbiornik (6) w obudowie silnika (5). Następnie lekko docisnąć zbiornik, tak aby zaskoczył w sposób słyszalny w zapadce.

##

Aby przechowywać odkurzacz wraz z osprzętem w sposób niezajmujący miejsca, można użyć uchwytu ściennego (19) (osprzęt).

##

Systematyczne opróżnianie zbiornika (6) i czyszczenie filtra wstępnego (1), jednostki Rotational Airflow (17) oraz filtra (16) gwarantuje optymalną moc ssania.

W przypadku znacznego spadku mocy ssania należy skontrolować:

- Czy zbiornik (6) jest pełny?
  ▷ Opróżnić zbiornik.
- Czy filtr wstępny (1) jest zanieczyszczony?
  ▷ Oczyścić filtr wstępny.
- Czy jednostka Rotational Airflow (17) lub filtr (16) są zanieczyszczone?
  ▷ Oczyścić jednostkę Rotational Airflow i filtr.
- Czy akumulator (4) nie jest za słaby?
  ▷ Naładować akumulator.

Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych czynności moc ssania nie zwiększy się, należy zwrócić się do serwisu firmy Bosch.