# Montarea accesoriilor de aspirare (consultă imaginea B)

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

Accesoriile de aspirare pot fi montate direct la rezervorul de praf (6).

În figură sunt prezentate posibilităţile de combinare ale diferitelor accesorii de aspirare.

- Montaţi strâns accesoriile de aspirare în racordul rezervorului de praf (6) şi între ele.