# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih razloga, provera statusa napunjenosti je moguća samo kada je usisivač u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti ili da biste prikazali status napunjenosti. To je moguće i kada je akumulator demontiran.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

### Tip akumulatora GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3 × zeleno | 60–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 30–60%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–30%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%

### Tip akumulatora ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5 × zeleno | 80–100%
Trajno svetlo 4 × zeleno | 60–80%
Trajno svetlo 3 × zeleno | 40–60%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 20–40%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–20%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%