# Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Зеленые светодиоды на индикаторе уровня заряда аккумулятора показывают уровень его заряда. По соображениям безопасности индикатор отображает уровень заряда аккумулятора только когда пылесос не используется.

Нажмите кнопку индикатора уровня заряда аккумулятора или для индикации уровня заряда. Это также возможно и при отсоединенном от инструмента аккумуляторе.

Если после нажатия кнопки индикатора уровня заряда аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиод, это означает, аккумулятор неисправен и подлежит замене.

### Тип аккумулятора GBA 18V...

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 60–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 30–60 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–30 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %

### Тип аккумулятора ProCORE18V...

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 5 зеленых светодиодов | 80–100 %
Непрерывный свет 4 зеленых светодиодов | 60–80 %
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 40–60 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 20–40 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–20 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %