# Întreţinerea şi curăţarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

- Menţineţi curat aspiratorul şi fantele de ventilaţie, pentru a putea lucra bine şi sigur.

Curăţă din când în când cu o lavetă umedă carcasa aspiratorului.

Curăţă cu o lavetă uscată contactele de încărcare murdare.

##

Curăţă rezervorul de praf (6) după fiecare utilizare, pentru a menţine eficienţa optimă a aspiratorului.

- Ţine aspiratorul deasupra unui recipient adecvat de colectare a deşeurilor.
- Apasă tasta de deblocare (7) pentru a deschide clapeta de eliminare (8).
- Scutură rezervorul de praf (6).
- Închide clapeta de eliminare (8) astfel încât să se fixeze sonor în poziţie.
- Dacă este necesar, goleşte filtrul pentru murdăria grosieră (1) şi curăţă unitatea Rotational Airflow (17) precum şi filtrul (16).

##

- Roteşte filtrul pentru murdăria grosieră (1) până la opritor în direcţia şi extrage-l din rezervorul de praf (6).
- Scutură filtrul pentru murdăria grosieră şi rezervorul de praf deasupra unui recipient adecvat de colectare a deşeurilor.
- Introdu filtrul pentru murdăria grosieră (1) în rezervorul de praf (6) şi roteşte-l până la opritor în direcţia .

##

- Ţine aspiratorul uşor în jos conform figurii, astfel încât, la deschiderea aspiratorului, praful să nu cadă din rezervorul de praf.
- Apasă tasta de deblocare (2) şi scoate rezervorul de praf (6) din carcasa motorului (5) (consultă imaginea E1).
- Apucă mânerele filtrului (15) şi trage unitatea Rotational Airflow (17) împreună cu filtrul (16) din rezervorul de praf (6) (consultă imaginea E2).
- Scutură rezervorul de praf (6) şi unitatea Rotational Airflow (17) deasupra unui recipient adecvat de colectare a deşeurilor (consultă imaginea E3).
- Introdu unitatea Rotational Airflow (17) împreună cu filtrul înapoi în rezervorul de praf (6).
- Apasă în sus eclisa de blocare (18) şi scoate filtrul (16) (consultă imaginile F1–F2).
- Bate uşor filtrul de un suport ferm pentru a îndepărta praful. Înlocuieşte filtrul dacă este deteriorat.
- Aşază filtrul curăţat (16) în unitatea Rotational Airflow (17).
- Fixează rezervorul de praf (6) în partea inferioară a carcasei motorului (5). Lasă rezervorul de praf să se fixeze în carcasa motorului, exercitând o presiune uşoară.

##

Pentru a depozita cu economie de spaţiu aspiratorul şi accesoriile de aspirare, poţi utiliza suportul de perete (19) (accesoriu).

##

Pentru a asigura o putere optimă de aspirare, goleşte cu regularitate rezervorul de praf (6) şi filtrul pentru murdăria grosieră (1) şi curăţă cu regularitate unitatea Rotational Airflow (17) şi filtrul (16).

În cazul unei puteri de aspirare insuficiente, verifică dacă:

- Rezervorul de praf (6) este plin?
  ▷ Goleşte rezervorul de praf.
- Filtrul pentru murdăria grosieră (1) are depuneri de murdărie?
  ▷ Goleşte filtrul pentru murdăria grosieră.
- Unitatea Rotational Airflow (17) sau filtrul (16) au depuneri de praf?
  ▷ Curăţă unitatea Rotational Airflow şi filtrul.
- Capacitatea acumulatorului (4) este prea scăzută?
  ▷ Încarcă acumulatorul.

Dacă ulterior nu se revine la puterea de aspirare normală, contactează centrul de asistenţă tehnică Bosch.