# Apkope un tīrīšana

- Pirms vakuumsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

- Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pie‌vēršot ventilācijas atverēm.

Laiku pa laikam notīriet vakuumsūcēja korpusu ar mitru audumu.

Ja uzlādes kontakti ir netīri, notīriet tos ar sausu audumu.

##

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet putekļu tvertni (6), lai nodrošinātu optimālu vakuumsūcēja veiktspēju.

- Turiet vakuumsūcēju virs atbilstīgas atkritumu tvertnes.
- Nospiediet atbrīvošanas taustiņu (7), lai atvērtu izvadīšanas kanāla vāku (8).
- Izkratiet putekļu tvertni (6) tukšu.
- Aizveriet izvadīšanas kanāla vāku (8) tā, lai tas dzirdami nofiksētos.
- Ja nepieciešams, iztīriet lielo netīrumu filtru (1) un notīriet rotējošo gaisa plūsmas vienību (17) un filtru (16).

##

- Grieziet lielo netīrumu filtru (1) līdz atdurei virzienā uz un izņemiet to no putekļu tvertnes (6).
- Izkratiet lielo netīrumu filtru un putekļu tvertni virs atbilstīgas atkritumu tvertnes.
- Ievietojiet lielo netīrumu filtru (1) putekļu tvertnē (6) un grieziet to līdz atdurei virzienā uz .

##

- Turiet vakuumsūcēju nedaudz sagāztu uz leju, kā parādīts attēlā, lai vakuumsūcēja atvēršanas brīdī putekļi nevarētu izkrist no putekļu tvertnes.
- Nospiediet atbrīvošanas taustiņu (2) un izņemiet putekļu tvertni (6) no motora korpusa (5) (skatīt attēlu E1).
- Satveriet filtra rokturi (15) un izvelciet rotējošo gaisa plūsmas vienību (17) kopā ar filtru (16) no putekļu tvertnes (6) (skatīt attēlu E2).
- Izkratiet putekļu tvertni (6) un rotējošos gaisa plūsmas vienību (17) virs atbilstīgas atkritumu tvertnes (skatīt attēlu E3).
- Ievietojiet rotējošo gaisa plūsmas vienību (17) kopā ar filtru atpakaļ putekļu tvertnē (6).
- Paceliet bloķēšanas skavu (18) uz augšu un izņemiet filtru (16) (skatīt attēlu F1–F2).
- Nedaudz uzsitiet ar filtru pa cietu virsmu, lai atbrīvotu putekļus. Nomainiet filtru, ja tas ir bojāts.
- Ievietojiet iztīrītu filtru (16) rotējošajā gaisa plūsmas vienībā (17).
- Iekariet putekļu tvertni (6) motora korpusa (5) apakšējā daļā. Nofiksējiet putekļu tvertni, viegli piespiežot, lai tā dzirdami nofiksētos.

##

Lai uzglabātu vakuumsūcēju un tā piederumus vietu ekonomējošā veidā, jūs varat izmantot sienas stiprinājumu (19) (papildpiederums).

##

Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, regulāri iztukšojiet putekļu tvertni (6) un lielo netīrumu filtru (1), kā arī regulāri iztīriet rotējošo gaisa plūsmas bloku (17) un filtru (16).

Ja vakuumsūcējs nenodrošina pietiekamu uzsūkšanas jaudu, veiciet šādas pārbaudes.

- Vai putekļu tvertne (6) ir pilna?
  ▷ Iztukšojiet putekļu tvertni.
- Vai lielo netīrumu filtrs (1) ir pilns ar netīrumiem?
  ▷ Iztukšojiet lielo netīrumu filtru.
- Vai rotējošais gaisa plūsmas bloks (17) vai filtrs (16) ir pilns ar putekļiem?
  ▷ Iztīriet rotējošo gaisa plūsmas bloku un filtru.
- Vai akumulatora (4) kapacitāte ir pārāk zema?
  ▷ Uzlādējiet akumulatoru.

Ja pēc tam netiek sasniegta uzsūkšanas jauda, sazinieties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.