# Datos técnicos

Aspirador en seco accionado por acumulador | GAS 18V-1
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Capacidad del depósito (bruta) | l | 0,7
máx. depresiónA) | kPa | 6
máx. caudalA) | l/s | 10
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoB) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50
Acumuladores compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  depende de la batería utilizada

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C