# Bakım ve temizlik

- Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

- Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.

Kirlenen şarj kontaklarını kuru bir bezle temizleyin.

##

Elektrikli süpürgenin performansını optimum düzeyde tutabilmek için her kullanımdan sonra toz haznesini (6) temizleyin.

- Elektrikli süpürgeyi uygun bir atık haznesinin üzerinde tutun.
- Kilit açma tuşuna (7) basarak atma klapesini (8) açın.
- Toz haznesini (6) silkeleyin.
- Atma klapesini (8) duyulur biçimde yerine oturacağı şekilde kapatın.
- Gerekirse kaba kir filtresini (1) boşaltın ve döner hava akımı ünitesini (17) ve filtreyi (16) temizleyin.

##

- Kaba kir filtresini (1) dayanak noktasına kadar yönüne döndürün ve toz haznesinden (6) çıkarın.
- Kaba kir filtresini ve toz haznesini uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyin.
- Kaba kir filtresini (1) toz haznesine (6) takın ve dayanak noktasına kadar yönüne döndürün.

##

- Elektrikli süpürgeyi açtığınızda toz haznesinden tozun dökülmemesi için, elektrikli süpürgeyi resimde gösterildiği gibi aşağıya doğru tutun.
- Kilit açma tuşuna (2) basın ve toz haznesini (6) motor muhafazasından (5) çıkarın (bkz. Resim E1).
- Filtre tutamaklarını (15) kavrayın ve döner hava akımı ünitesini (17) filtre (16) ile toz haznesinden (6) çıkarın (bkz. Resim E2).
- Toz haznesini (6) ve döner hava akımı ünitesini (17) uygun bir atık haznesinin üzerinde silkeleyin (bkz. Resim E3).
- Döner hava akımı ünitesini (17) filtre ile tekrar toz haznesine (6) takın.
- Kilitleme tırnağını (18) yukarı doğru bastırın ve filtreyi (16) çıkarın (bkz. Resim F1–F2).
- Tozları temizlemek için filtreyi sert bir zemine hafifçe vurun. Hasarlı filtreyi değiştirin.
- Temizlenen fitreyi (16) döner hava akımı ünitesine (17) takın.
- Toz haznesini (6) alttan motor muhafazasına (5) asın. Hafifçe bastırarak toz haznesinin motor muhafazasına oturmasını sağlayın.

##

Elektrikli süpürgeyi ve aksesuarları yerden tasarruf ederek depolamak için, duvar plakasını (19) (aksesuar) kullanın.

##

Optimum emme performansı için toz haznesini (6) ve kaba kir filtresini (1) düzenli aralıklarla boşaltın ve döner hava akımı filtresini (17) ve filtreyi (16) düzenli aralıklarla temizleyin.

Yeterli emme gücü yoksa şu kontrolleri yapın:

- Toz haznesi (6) dolu mu?
  ▷ Toz haznesini boşaltın.
- Kaba kir filtresi (1) kirle tıkanmış mı?
  ▷ Kaba kir filtresini boşaltın.
- Döner hava akımı ünitesi (17) veya filtre (16) tozla tıkanmış mı?
  ▷ Döner hava akımı ünitesini ve filtreyi temizleyin.
- Akü (4) kapasitesi çok mu zayıf?
  ▷ Aküyü şarj edin.

Buna rağmen hedeflenen emme performansına ulaşılamazsa, Bosch müşteri hizmetlerine başvurun.