# Technické údaje

Akumulátorový vysavač pro suché sání | GAS 18V-1
--- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Objem nádoby (brutto) | l | 0,7
Max. podtlakA) | kPa | 6
Max. průtokA) | l/s | 10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | −20 až +50
Kompatibilní akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.