# Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siur‌blys būtų švarūs.

Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.

Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.

##

Kad siurblio našumas išliktų optimalus, dulkių surinkimo dėžutę (6) išvalykite po kiekvieno naudojimo.

- Siurblį laikykite virš specialaus atliekų konteinerio.
- Paspauskite atblokavimo mygtuką (7), norėdami atidaryti šalinimo dangtelį (8).
- Iškratykite dulkių surinkimo dėžutės (6).
- Uždarykite šalinimo dangtelį (8) – turite girdėti, kaip jis užsifiksuoja.
- Jei reikia, ištuštinkite stambių nešvarumų filtrą (1) ir išvalykite „Rotational-Airflow“ mazgą (17) bei filtrą (16).

##

- Stambių nešvarumų filtrą (1) sukite iki atramos kryptimi ir išimkite jį iš dulkių surinkimo dėžutės (6).
- Stambių nešvarumų filtrą ir dulkių surinkimo dėžutę iškratykite virš specialaus atliekų konteinerio.
- Stambių nešvarumų filtrą (1) įstatykite į dulkių surinkimo dėžutę (6) ir sukite iki atramos kryptimi .

##

- Siurblį, kaip pavaizduota, laikykite šiek tiek paverstą žemyn, kad jį atidarant iš dulkių surinkimo dėžutės nekristų dulkės.
- Paspauskite atblokavimo mygtuką (2) ir iš variklio korpuso (5) (žr. E1 pav.) išimkite dulkių surinkimo dėžutę (6).
- Paimkite už filtro laikiklių (15) ir traukite „Rotational Airflow“ mazgą (17) su filtru (16) iš dulkių surinkimo dėžutės (6) (žr. E2 pav.).
- Dulkių surinkimo dėžutę (6) ir „Rotational Airflow“ mazgą (17) iškratykite virš specialaus atliekų konteinerio (žr. E3 pav.).
- „Rotational Airflow“ mazgą (17) su filtru vėl įstatykite į dulkių surinkimo dėžutę (6).
- Fiksuojamąjį liežuvėlį (18) paspauskite aukštyn ir išimkite filtrą (16) (žr. F1–F2 pav.).
- Kad nukratytumėte dulkes, filtrą lengvai pastuksenkite į tvirtą pagrindą. Pažeistą filtrą pakeiskite.
- Išvalytą filtrą (16) įstatykite į „Rotational-Airflow“ mazgą (17).
- Tada apačioje po variklio korpusu (5) užkabinkite dulkių surinkimo dėžutę (6). Dulkių surinkimo dėžutę šiek tiek paspauskite – turite išgirsti, kaip ji užsifiksavo variklio korpuse.

##

Norėdami siurblį ir siurbimo priedus laikyt neužimdami daug vietos, galite naudoti sieninį laikiklį (19) (papildoma įranga).

##

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, reguliariai ištuštinkite dulkių surinkimo dėžutę (6) ir stambių nešvarumų filtrą (1) bei reguliariai valykite „Rotational-Airflow“ mazgą (17) ir filtrą (16).

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patikrinkite:

- Ar neprisipildė dulkių surinkimo dėžutė (6)?
  ▷ Ištuštinkite dulkių surinkimo dėžutę.
- Ar stambių nešvarumų filtras (1) neužterštas?
  ▷ Ištuštinkite stambių nešvarumų filtrą.
- Ar „Rotational-Airflow“ mazgas (17) arba filtras (16) nepadengtas dulkėmis?
  ▷ Išvalykite „Rotational-Airflow“ mazgą ir filtrą.
- Ar ne per mažai įkrautas akumuliatorius (4)?
  ▷ Įkraukite akumuliatorių.

Jei tai atlikus siurbimo galia nepasiekiama, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių Bosch.