# Wartung und Reinigung

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie verschmutzte Ladekontakte mit einem trockenen Tuch.

##

Reinigen Sie den Staubbehälter (6) nach jedem Gebrauch, um die optimale Leistungsfähigkeit des Saugers zu erhalten.

- Halten Sie den Sauger über einen geeigneten Abfallbehälter.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (7) zum Öffnen der Entsorgungsklappe (8).
- Schütteln Sie den Staubbehälter (6) aus.
- Schließen Sie die Entsorgungsklappe (8) so, dass sie hörbar einrastet.
- Falls erforderlich, entleeren Sie den Grobschmutzfilter (1) und reinigen Sie die Rotational-Airflow-Einheit (17) sowie den Filter (16).

##

- Drehen Sie den Grobschmutzfilter (1) bis zum Anschlag in Richtung und entnehmen Sie ihn aus dem Staubbehälter (6).
- Schütteln Sie den Grobschmutzfilter und den Staubbehälter über einem geeigneten Abfallbehälter aus.
- Stecken Sie den Grobschmutzfilter (1) in den Staubbehälter (6) und drehen Sie ihn bis zum Anschlag in Richtung .

##

- Halten Sie den Sauger wie abgebildet leicht nach unten, damit beim Öffnen des Saugers der Staub nicht aus dem Staubbehälter fallen kann.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (2) und nehmen Sie den Staubbehälter (6) vom Motorgehäuse (5) ab (siehe Bild E1).
- Greifen Sie in die Filtergriffe (15) und ziehen Sie die Rotational-Airflow-Einheit (17) mit dem Filter (16) aus dem Staubbehälter (6) (siehe Bild E2).
- Schütteln Sie den Staubbehälter (6) und die Rotational-Airflow-Einheit (17) über einem geeigneten Abfallbehälter aus (siehe Bild E3).
- Setzen Sie die Rotational-Airflow-Einheit (17) mit dem Filter wieder in den Staubbehälter (6) ein.
- Drücken Sie die Verriegelungslasche (18) nach oben und entnehmen Sie den Filter (16) (siehe Bilder F1–F2).
- Klopfen Sie den Filter leicht auf einer festen Unterlage aus, um den Staub zu lösen. Wechseln Sie einen beschädigten Filter aus.
- Setzen Sie den gereinigten Filter (16) in die Rotational-Airflow-Einheit (17).
- Hängen Sie den Staubbehälter (6) unten in das Motorgehäuse (5) ein. Lassen Sie den Staubbehälter unter leichtem Druck hörbar im Motorgehäuse einrasten.

##

Um Sauger und Saugzubehör platzsparend aufzubewahren, können Sie den Wandhalter (19) (Zubehör) verwenden.

##

Für eine optimale Saugleistung entleeren Sie regelmäßig Staubbehälter (6) und Grobschmutzfilter (1) sowie reinigen regelmäßig Rotational-Airflow-Einheit (17) und Filter (16).

Überprüfen Sie bei ungenügender Saugleistung:

- Ist der Staubbehälter (6) voll?
  ▷ Entleeren Sie den Staubbehälter.
- Ist der Grobschmutzfilter (1) mit Schmutz zugesetzt?
  ▷ Entleeren Sie den Grobschmutzfilter.
- Sind die Rotational-Airflow-Einheit (17) oder der Filter (16) mit Staub zugesetzt?
  ▷ Reinigen Sie die Rotational-Airflow-Einheit und den Filter.
- Ist die Kapazität des Akkus (4) zu gering?
  ▷ Laden Sie den Akku.

Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, wenden Sie sich an den Bosch-Kundendienst.