# Технические данные

Аккумуляторный пылесос для сухой уборки | GAS 18V-1
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Объем контейнера (брутто) | л | 0,7
Макс. разрежениеA) | кПа | 6
Макс. пропускная способностьA) | л/с | 10
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,7−2,3A)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииB) и хранении | °C | –20 ... +50
Совместимые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.