# نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغ های سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری ها را نشان می دهند. به دلایل ایمنی، فراخوانی وضعیت شارژ تنها در حالت توقف جاروبرقی امکان پذیر است.

جهت به نمایش در آمدن وضعیت شارژ، دکمه نشانگر وضعیت شارژ یا را فشار دهید. این کار هنگامی که باتری قابل شارژ برداشته شده باشد، نیز ممکن است.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ ‎LED‎ روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

### نوع باتری GBA 18V...‎

LED | ظرفیت
--- | ---
3 عدد چراغ سبز ممتد | 60–100 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 30–60 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–30 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %

### نوع باتری ProCORE18V...‎

LED | ظرفیت
--- | ---
5 عدد چراغ سبز ممتد | 80–100 %
4 عدد چراغ سبز ممتد | 60–80 %
3 عدد چراغ سبز ممتد | 40–60 %
2 عدد چراغ سبز ممتد | 20–40 %
1 عدد چراغ سبز ممتد | 5–20 %
1 عدد چراغ سبز چشمک زن | 0–5 %