# Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.

Протирайте загрязненные зарядные контакты сухой тряпкой.

##

Очищайте контейнер для пыли (6) после каждого использования для поддержания оптимальной производительности пылесоса.

- Опорожняйте пылесос в соответствующий мусорный контейнер.
- Нажмите кнопку разблокировки (7), чтобы открыть крышку мусорного отсека (8).
- Вытрясите контейнер для пыли (6).
- Закройте крышку мусорного отсека (8), чтобы она зафиксировалась со щелчком.
- При необходимости очищайте фильтр грубой очистки (1), блок Rotational-Airflow (17) и фильтр (16).

##

- Поверните фильтр грубой очистки (1) до упора в направлении и извлеките его из контейнера для пыли (6).
- Вытряхните фильтр грубой очистки и контейнер для пыли над соответствующим мусорным баком.
- Вставьте фильтр грубой очистки (1) в контейнер для пыли (6) и поверните его до упора в направлении .

##

- Держите пылесос, направляя немного вниз, как показано на рисунке, чтобы при открывании пылесоса пыль не могла высыпаться из контейнера для пыли.
- Нажмите кнопку разблокировки (2) и выньте контейнер для пыли (6) из корпуса двигателя (5) (см. рис. E1).
- Возьмитесь за ручки фильтра (15) и извлеките блок Rotational-Airflow (17) с фильтром (16) из контейнера для пыли (6) (см. рис. E2).
- Вытряхните контейнер для пыли (6) и блок Rotational-Airflow (17) над соответствующим мусорным баком (см. рис. E3).
- Вставьте блок Rotational-Airflow (17) с фильтром обратно в контейнер для пыли (6).
- Отожмите блокировочный язычок (18) вверх и извлеките фильтр (16) (см. рис. F1–F2).
- Слегка выбейте фильтр о твердую поверхность, чтобы очистить его от пыли. В случае повреждения замените фильтр.
- Вставьте очищенный фильтр (16) в блок Rotational-Airflow (17).
- Навесьте контейнер для пыли (6) в корпусе двигателя (5) снизу. Слегка прижмите контейнер для пыли в корпусе двигателя до щелчка.

##

Для компактного хранения пылесоса и принадлежностей можно использовать настенный держатель (19) (принадлежность).

##

Для оптимальной производительности всасывания регулярно опорожняйте контейнер для пыли (6) и очищайте фильтр грубой очистки (1), а также блок Rotational-Airflow (17) и фильтр (16).

При недостаточной производительности всасывания проверьте:

- Контейнер для пыли (6) заполнен?
  ▷ Опорожните контейнер для пыли.
- Фильтр грубой очистки (1) забит грязью?
  ▷ Очистите фильтр грубой очистки.
- Блок Rotational-Airflow (17) или фильтр (16) забиты грязью?
  ▷ Очистите блок Rotational-Airflow и фильтр.
- Емкости аккумуляторной батареи (4) не достаточно?
  ▷ Зарядите аккумуляторную батарею.

Если после этого не удается достичь необходимой мощности всасывания, обратитесь в сервисную службу Bosch.