# Műszaki adatok

Akkumulátoros száraz porszívó | GAS 18V-1
--- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Tartálytérfogat (bruttó) | l | 0,7
max. vákuumA) | kPa | 6
max. átfolyási mennyiségA) | l/s | 10
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 1,7–2,3A)
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésB) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Kompatibilis akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Aó
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény