# Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com o aspirador parado.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria ou para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

### Tipo de bateria GBA 18V...

LED | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 60–100 %
Luz permanente 2 × verde | 30–60 %
Luz permanente 1 × verde | 5–30 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

### Tipo de bateria ProCORE18V...

LED | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 5 × verde | 80–100 %
Luz permanente 4 × verde | 60–80 %
Luz permanente 3 × verde | 40–60 %
Luz permanente 2 × verde | 20–40 %
Luz permanente 1 × verde | 5–20 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %