# Mantenimiento y limpieza

- Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.

Limpie los contactos de carga sucios con un paño seco.

##

Limpie el depósito para el polvo (6) tras cada uso, para mantener la capacidad de rendimiento óptima del aspirador.

- Sostenga el aspirador sobre un contenedor de residuos adecuado.
- Presione la tecla de desenclavamiento (7) para abrir la tapa de eliminación (8).
- Sacuda el depósito para el polvo (6).
- Cierre la tapa de eliminación (8) de modo que encastre de forma audible.
- En caso necesario, vacíe el filtro de suciedad gruesa (1) y limpie la unidad de flujo de aire rotativo (17) así como el filtro (16).

##

- Gire el filtro de suciedad gruesa (1) hasta el tope en dirección y retírelo del depósito para el polvo (6).
- Sacuda el filtro de suciedad gruesa y el depósito para el polvo sobre un contenedor de residuos adecuado.
- Inserte el filtro de suciedad gruesa (1) en el depósito para el polvo (6) y gírelo hasta el tope en dirección .

##

- Sujete el aspirador ligeramente hacia abajo, como se muestra en la imagen, para que el polvo no pueda caer del depósito para el polvo al abrir el aspirador.
- Presione la tecla de desenclavamiento (2) y desmonte el depósito para el polvo (6) de la carcasa del motor (5) (ver figura E1).
- Agarre los asideros del filtro (15) y retire la unidad de flujo de aire rotativo (17) con el filtro (16) del depósito para el polvo (6) (ver figura E2).
- Sacuda el depósito para el polvo (6) y la unidad de flujo de aire rotativo (17) sobre un recipiente para desperdicios adecuado (ver figura E3).
- Vuelva a colocar la unidad de flujo de aire rotativo (17) con el filtro en el depósito para el polvo (6).
- Presione la brida de bloqueo (18) hacia arriba y retire el filtro (16) (ver figuras F1–F2).
- Sacuda el filtro ligeramente sobre una base firme, para soltar el polvo. Cambie un filtro dañado.
- Coloque el filtro limpio (16) en la unidad de flujo de aire rotativo (17).
- Enganche el depósito para el polvo (6) en la parte inferior de la carcasa del motor (5). Con una leve presión, deje encajar el depósito para el polvo de forma audible en la carcasa del motor.

##

Para guardar el aspirador y los accesorios de aspiración sin ocupar mucho espacio, puede utilizar el soporte de pared (19) (accesorio).

##

Para obtener una potencia de aspiración óptima, vacíe periódicamente el depósito para el polvo (6) y el filtro de suciedad gruesa (1) y limpie con regularidad la unidad de flujo de aire rotativo (17) y el filtro (16).

Si la reducción de la potencia de aspiración fuese notable:

- ¿Está lleno el depósito para el polvo (6)?
  ▷ Vacíe el depósito para el polvo.
- ¿Está obturado de suciedad el filtro de suciedad gruesa (1)?
  ▷ Vacíe el filtro de suciedad gruesa.
- ¿Están obstruidos con polvo la unidad de flujo de aire rotativo (17) o el filtro (16)?
  ▷ Limpie la unidad de flujo de aire rotativo y el filtro.
- ¿Es insuficiente la capacidad del acumulador (4)?
  ▷ Cargue el acumulador.

Si después de esto no se consigue la potencia de aspiración, póngase en contacto con el servicio técnico y atención al cliente Bosch.