# Технічне обслуговування та очищення

- Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.

Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.

Протирайте забруднені зарядні контакти сухою ганчіркою.

##

Очищуйте контейнер для пилу (6) після кожного використання для отримання максимальної потужності всмоктування пилосмока.

- Тримайте пилосмок над сміттєвим баком.
- Натисніть кнопку розблокування (7), щоб відкрити відкидну заслінку (8).
- Витрусіть контейнер для пилу (6).
- Закрийте відкидну заслінку (8), щоб вона чутно зафіксувалася.
- За потреби спорожніть фільтр грубої очистки (1) та очистіть поворотний блок Airflow (17) і фільтр (16).

##

- Поверніть фільтр грубої очистки (1) до упору у напрямку і вийміть його з контейнера для пилу (6).
- Витрусіть фільтр грубої очистки та контейнер для пилу над сміттєвим баком.
- Вставте фільтр грубої очистки (1) у контейнер для пилу (6) та поверніть його до упору у напрямку .

##

- Тримайте пилосмок трохи опущеним, як показано на малюнку, щоб при відкриванні пилосмока пил не висипалася з контейнера для пилу.
- Натисніть кнопку розблокування (2) та вийміть контейнер для пилу (6) з корпусу двигуна (5) (див. мал. E1).
- Візьміться за ручки фільтра (15) та витягніть поворотний блок Airflow (17) з фільтром (16) із контейнера для пилу (6) (див. мал. E2).
- Витрусіть контейнер для пилу (6) та поворотний блок Airflow (17) над сміттєвим баком (див. мал. E3).
- Знову вставте поворотний блок Airflow (17) з фільтром у контейнер для пилу (6).
- Натисніть фіксатор (18) вгору та вийміть фільтр (16) (див. мал. F1–F2).
- Злегка вибийте фільтр об тверду поверхню, щоб очистити його від пилу. У разі пошкоджень змініть фільтр.
- Вставте очищений фільтр (16) у поворотний блок Airflow (17).
- Закріпіть контейнер для пилу (6) в нижній частині корпусу двигуна (5). Злегка натисніть на контейнер для пилу, щоб він чутно зафіксувався у корпусі двигуна.

##

Ви можете використовувати настінний кронштейн (19) (приладдя) для компактного зберігання пилосмока і приладдя.

##

Для оптимальної потужності відсмоктування регулярно спорожняйте контейнер для пилу (6) та фільтр грубої очистки (1) і регулярно очищуйте поворотний блок Airflow (17) та фільтр (16).

При недостатній потужності відсмоктування перевірте:

- Контейнер для пилу (6) заповнений?
  ▷ Спорожніть контейнер для пилу.
- Фільтр грубої очистки (1) забитий брудом?
  ▷ Спорожніть фільтр грубої очистки.
- Поворотний блок Airflow (17) або фільтр (16) засмічені пилом?
  ▷ Очистіть поворотний блок Airflow та фільтр.
- Ємність акумуляторної батареї (4) надто низька?
  ▷ Зарядіть акумуляторну батарею.

Якщо після цього потужність відсмоктування не досягається, зверніться до сервісної служби Bosch.