# Date tehnice

Aspirator cu acumulator pentru aspirare uscată | GAS 18V-1
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Capacitate rezervor (brută) | l | 0,7
Subpresiune maximăA) | kPa | 6
Debit volumic maximA) | l/s | 10
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +50
Acumulatori compatibili |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  Putere mai redusă la temperaturi <0 °C.