# Συντήρηση και καθαρισμός

- Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προ‌ληπ‌τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.

Καθαρίζετε το περίβλημα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.

Καθαρίζετε τις λερωμένες επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.

##

Καθαρίστε το δοχείο της σκόνης (6) μετά από κάθε χρήση, για να διατηρήσετε την ιδανική ικανότητα απόδοσης του απορροφητήρα.

- Κρατήστε τον απορροφητήρα πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (7) για το άνοιγμα του κλαπέτου απόρριψης (8).
- Τινάξτε το δοχείο της σκόνης (6).
- Κλείστε το κλαπέτο απόρριψης (8) έτσι, ώστε να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Όταν είναι απαραίτητο, αδειάστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (1) και καθαρίστε τη μονάδα Rotational Airflow (17) καθώς και το φίλτρο (16).

##

- Γυρίστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (1) μέχρι τέρμα στην κατεύθυνση και αφαιρέστε το από το δοχείο της σκόνης (6).
- Τινάξτε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης και το δοχείο της σκόνης πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων.
- Τοποθετήστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (1) στο δοχείο της σκόνης (6) και γυρίστε το μέχρι τέρμα στην κατεύθυνση .

##

- Κρατήστε τον απορροφητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα, ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το δοχείο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (2) και αφαιρέστε το δοχείο της σκόνης (6) από το περίβλημα του κινητήρα (5) (βλέπε εικόνα E1).
- Πιάστε τις λαβές του φίλτρου (15) και τραβήξτε τη μονάδα Rotational Airflow (17) μαζί με το φίλτρο (16) από το δοχείο της σκόνης (6) (βλέπε εικόνα E2).
- Τινάξτε το δοχείο της σκόνης (6) και τη μονάδα Rotational Airflow (17) πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων (βλέπε εικόνα E3).
- Τοποθετήστε τη μονάδα Rotational Airflow (17) με το φίλτρο ξανά μέσα στο δοχείο της σκόνης (6).
- Πιέστε τη γλώσσα ασφάλισης (18) προς τα πάνω και αφαιρέστε το φίλτρο (16) (βλέπε εικόνες F1–F2).
- Κτυπήστε ελαφρά το φίλτρο πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, για να χαλαρώσετε τη σκόνη. Αλλάξτε ένα χαλασμένο φίλτρο.
- Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο (16) στη μονάδα Rotational Airflow (17).
- Αναρτήστε το δοχείο της σκόνης (6) κάτω στο περίβλημα του κινητήρα (5). Αφήστε το δοχείο της σκόνης, πιέζοντάς το ελαφρά, να ασφαλίσει στο περίβλημα του κινητήρα με τον χαρακτηριστικό ήχο.

##

Για τη φύλαξη του απορροφητήρα και των εξαρτημάτων αναρρόφησης χωρίς απαίτηση μεγάλου χώρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα τοίχου (19) (εξάρτημα).

##

Για μια ιδανική ισχύ αναρρόφησης αδειάζετε τακτικά το δοχείο της σκόνης (6) και το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (1) και καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα Rotational Airflow (17) και το φίλτρο (16).

Όταν η αναρροφητική ικανότητα είναι ανεπαρκής να διεξάγετε τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι το δοχείο της σκόνης (6) γεμάτο;
  ▷ Αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
- Είναι το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (1) μπουκωμένο με σκόνη;
  ▷ Αδειάστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης.
- Είναι η μονάδα Rotational Airflow (17) ή το φίλτρο (16) μπουκωμένη με σκόνη;
  ▷ Καθαρίστε τη μονάδα Rotational Airflow και το φίλτρο.
- Είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας (4) πολύ μικρή;
  ▷ Φορτίστε την μπαταρία.

Εάν μετά η ισχύς αναρρόφησης δεν επιτευχθεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Bosch.