# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis sausų dulkių siurblys | GAS 18V-1
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Rezervuaro talpa (bruto) | l | 0,7
Maks. išretinimasA) | kPa | 6
Maks. srautasA) | l/s | 10
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 1,7–2,3A)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Kompaktiški akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C