# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

LED-urile verzi ale indicatorului stării de încărcare a acumulatorului indică starea de încărcare a acumulatorului. Din considerente legate de siguranţă, verificarea stării de încărcare este posibilă numai cu aspiratorul oprit.

Pentru indicarea nivelului de încărcare, apasă tasta sau . Acest lucru este posibil şi când acumulatorul nu este montat pe scula electrică.

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea nivelului de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

### Tip de acumulator GBA 18V...

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 60–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 30–60%
Aprindere continuă o dată în verde | 5–30%
Aprindere intermitentă o dată în verde | 0–5%

### Tip de acumulator ProCORE18V...

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori în verde | 80–100%
Aprindere continuă de 4 ori în verde | 60–80%
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 40–60%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 20–40%
Aprindere continuă o dată în verde | 5–20%
Aprindere intermitentă o dată în verde | 0–5%