# Tekniske data

Batteridrevet tørrsuger | GAS 18V-1
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Beholdervolum (brutto) | l | 0,7
Maks. vakuumA) | kPa | 6
Maks. gjennomstrømningsmengdeA) | l/s | 10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50
Kompatible batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Avhengig av batteriet

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C