# Vedlikehold og rengjøring

- Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

- Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.

Rengjør huset til støvsugeren nå og da med en fuktig klut.

Rengjør skitne ladekontakter med en tørr klut.

##

For å opprettholde optimal sugeeffekt må du alltid rengjøre støvbeholderen (6) etter bruk.

- Hold støvsugeren over en egnet avfallsbeholder.
- Trykk på utløserknappen (7) for tømmeluken (8).
- Rist støvbeholderen (6) tom.
- Lukk tømmeluken (8) slik at det høres at den festes.
- Tøm hvis nødvendig grovsmussfilteret (1), og rengjør Rotational-Airflow-enheten (17) og filteret (16).

##

- Drei grovsmussfilteret (1) til det stopper i retningen og ta det ut av støvbeholderen (6).
- Rist grovsmussfilteret og støvbeholderen tomme over en egnet avfallsbeholder.
- Sett grovsmussfilteret (1) inn i støvbeholderen (6), og drei til den stopper i retningen .

##

- Hold støvsugeren litt nedover som vist, slik at støvet ikke kan falle ut av støvbeholderen når støvsugeren åpnes.
- Trykk på utløserknappen (2) og ta støvbeholderen (6) av motorhuset (5) (se bilde E1).
- Hold i filterhåndtakene (15) og trekk Rotational-Airflow-enheten (17) med filteret (16) ut av støvbeholderen (6) (se bilde E2).
- Rist støvbeholderen (6) og Rotational-Airflow-enheten (17) tomme over en egnet avfallsbeholder (se bilde E3).
- Sett Rotational-Airflow-enheten (17) med filteret inn i støvbeholderen (6) igjen.
- Trykk låseklaffen (18) oppover og ta ut filteret (16) (se bildene F1–F2).
- Bank filteret lett mot et fast underlag for å løsne støvet. Skift ut filteret hvis det er skadet.
- Sett det rengjorte filteret (16) inn i Rotational-Airflow-enheten (17).
- Fest støvbeholderen (6) nede på motorhuset (5). La støvbeholderen gå hørbart i lås i motorhuset under lett trykk.

##

For plassbesparende oppbevaring av støvsugeren og sugetilbehøret kan du bruke veggholderen (19) (tilbehør).

##

For optimal sugeeffekt bør du regelmessig tømme støvbeholderen (6) og grovsmussfilteret (1) og regelmessig rengjøre Rotational-Airflow-enheten (17) og filteret (16).

Kontroller hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig:

- Er støvbeholderen (6) full?
  ▷ Tøm støvbeholderen.
- Er grovsmussfilteret (1) fullt av smuss?
  ▷ Tøm grovsmussfilteret.
- Er Rotational-Airflow-enheten (17) eller filteret (16) fulle av støv?
  ▷ Rengjør Rotational-Airflow-enheten og filteret.
- Er det lite strøm på batteriet (4)?
  ▷ Lad batteriet.

Oppnås ikke sugeeffekten etter dette, må du kontakte Bosch-kundeservice.