# Karbantartás és tisztítás

- Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- Tartsa mindig tisztán a porszívót és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.

Az elszennyeződött töltőérintkezőket egy száraz kendővel tisztítsa meg.

##

A (6) porkamrát minden használat után tisztítsa meg, hogy fenntartsa a porszívó optimális teljesítőképességét.

- Tartsa a porszívót egy megfelelő hulladékgyűjtő tartály fölé.
- Nyomja meg a (7) reteszelésfeloldó gombot, hogy kinyissa a (8) hulladékleeresztő fedelet.
- Rázza ki a (6) porkamrát.
- Ismét zárja be a (8) hulladékleeresztő fedelet úgy, hogy az hallhatóan bepattanjon.
- Szükség esetén ürítse ki a (1) durva szűrőt és tisztítsa meg a (17) Rotational-Airflow egységet, valamint a (16) szűrőt.

##

- Forgass el a (1) durva szűrőt ütközésig a irányba és vegye ki azt a (6) porkamrából.
- Rázza ki egy erre alkalmas hulladékgyűjtő tartály felett a durva szűrőt és a porkamrát.
- Dugja bele a (1) durva szűrőt a (6) porkamrába és forgassa el ütközésig a irányba.

##

- Az ábrán látható módon tartsa kissé lefelé irányítva a porszívót, hogy a por a porszívó felnyitásakor ne hullhasson ki a porkamrából.
- Nyomja be a (2) reteszelésfeloldó gombot és vegye le a (6) porkamrát a (5) motorházról (lásd a E1 ábrát).
- Nyúljon bele a (15) szűrőfogókba és húzza ki a (17) Rotational-Airflow egységet a (16) szűrővel a (6) porkamrából (lásd a E2 ábrát).
- Rázza ki egy erre alkalmas hulladékgyűjtő tartály felett a (6) porkamrát és a (17) Rotational-Airflow egységet (lásd a E3 ábrát).
- Tegye ismét be a (17) Rotational-Airflow egységet a szűrővel a (6) porkamrába.
- Nyomja felfelé a (18) reteszelő fület és vegye ki a (16) szűrőt (lásd a F1–F2 ábrát).
- Egy szilárd alaplapon ütögesse kissé ki a szűrőt, hogy leválassza a port. Ha a szűrő megrongálódott, cserélje ki.
- Tegye be megtisztított (16) szűrőt a (17) Rotational-Airflow egységbe.
- Akassza be a (6) porkamrát alul a (5) motorházba. Kissé nyomja rá a porkamrát, hogy az hallhatóan bepattanjon a motorházba.

##

A porszívó és a porszívótartozékok helytakarékos tárolására a (19) fali tartót (külön tartozék) lehet használni.

##

Egy optimális szívási teljesítmény biztosítására rendszeresen ürítse ki a (6) porkamrát és a (1) durva szűrőt, valamint rendszeresen tisztítsa meg a (17) Rotational-Airflow egységet és a (16) szűrőt.

Nem elegendő szívási teljesítmény esetén ellenőrizze a következőket:

- Tele van a (6) porkamra?
  ▷ Ürítse ki a porkamrát.
- A (1) durva szűrő nagyon el van szennyeződve?
  ▷ Ürítse ki a durva szűrőt.
- A (17) Rotational-Airflow egység vagy a (16) szűrő nagyon tele van porral?
  ▷ Tisztítsa meg a Rotational-Airflow egységet és a szűrőt.
- Túl gyenge a (4) akkumulátor kapacitása?
  ▷ Töltse fel az akkumulátort.

Ha a kívánt elszívási teljesítményt ezután sem sikerül elérni. forduljon a Bosch vevőszolgálathoz.