# Održavanje i čišćenje

- Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

- Održavajte usisivač i prozere za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.

S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.

Zaprljane kontakte za punjenje očistite suvom krpom.

##

Nakon svake upotrebe očistite posudu za prašinu (6) kako biste dobili optimalan učinak usisivača.

- Držite usisivač iznad odgovarajuće kante za otpad.
- Pritisnite taster za deblokadu (7) da biste otvorili klapnu za pražnjenje (8).
- Protresite posudu za prašinu (6).
- Zatvorite klapnu za pražnjenje (8) tako da se čuje uleganje.
- Ukoliko je potrebno, ispraznite filter za grubu prljavštinu (1) i očistite jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17) i filter (16).

##

- Okrenite filter za grubu prljavštinu (1) do kraja u smeru i izvadite ga iz posude za prašinu (6).
- Istresite filter za grubu prljavštinu i posudu za prašinu iznad odgovarajuće kante za otpad.
- Postavite filter za grubu prljavštinu (1) u posudu za prašinu (6) i okrenite ga do kraja u smeru .

##

- Držite usisivač, kao što je prikazano na slici, malo nadole, tako da prilikom otvaranja usisivača ne može da ispadne prašina iz posude za prašinu.
- Pritisnite taster za deblokadu (2) i skinite posudu za prašinu (6) sa kućišta motora (5) (videti sliku E1).
- Zahvatite drške filtera (15) i izvucite jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17) sa filterom (16) iz posude za prašinu (6) (videti sliku E2).
- Protresite posudu za prašinu (6) i jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17) iznad odgovarajuće kante za otpad (videti sliku E3).
- Ponovo postavite jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17) sa filterom u posudu za prašinu (6).
- Pritisnite omču za blokiranje (18) nagore i izvadite filter (16) (videti slike F1–F2).
- Laganim lupanjem o čvrstu podlogu, očistite filter od prašine. Zamenite oštećeni filter.
- Očišćeni filter (16) postavite u jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17).
- Posudu za prašinu (6) zakačite dole u kućištu motora (5). Posuda za prašinu treba pod blagim pritiskom zvučno da ulegne u kućištu motora.

##

Za čuvanje usisivača i pribora na maloj površini, možete da upotrebite zidni držač (19) (pribor).

##

Radi optimalne usisne snage, redovno praznite posudu za prašinu (6) i filter za grubu prljavštinu (1) i takođe redovno čistite jedinicu za rotaciono strujanje vazduha (17) i filter (16).

Pri nedovoljnom učinku usisavanja prekontrolišite:

- Da li je posuda za prašinu (6) puna?
  ▷ Ispraznite posudu za prašinu.
- Da li je filter za grubu prljavštinu (1) zasićen prljavštinom?
  ▷ Ispraznite filter za grubu prljavštinu.
- Da li su jedinica za rotaciono strujanje vazduha (17) ili filter (16) zasićeni prljavštinom?
  ▷ Očistite jedinicu za rotaciono strujanje vazduha i filter.
- Da li je kapacitet akumulatora (4) preslab?
  ▷ Napunite akumulator.

Ako nakon toga nije ostvarena usisna snaga, obratite se Bosch korisničkom servisu.