# Technické údaje

Akumulátorový vysávač na vysávanie nasucho | GAS 18V-1
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Objem nádoby vysávača (brutto) | l | 0,7
Max. podtlakA) | kPa | 6
Max. prietokA) | l/s | 10
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | –20 … +50
Kompatibilné akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  V závislosti od použitého akumulátora

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.