# Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.

Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

Znečistěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

##

Nádobu na prach (6) čistěte po každém použití, aby byla zachovaná optimální výkonnost vysavače.

- Podržte vysavač nad vhodnou nádobou na odpad.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko (7) pro otevření vyprazdňovací klapky (8).
- Vysypejte nádobu na prach (6).
- Zavřete vyprazdňovací klapku (8) tak, aby slyšitelně zaskočila.
- V případě potřeby vyprázdněte filtr na hrubé nečistoty (1) a vyčistěte jednotku Rotational Airflow (17) a filtr (16).

##

- Otočte filtr na hrubé nečistoty (1) až nadoraz ve směru a sejměte ho z nádoby na prach (6).
- Vysypejte filtr na hrubé nečistoty a nádobu na prach do vhodné nádoby na odpad.
- Nasaďte filtr na hrubé nečistoty (1) do nádoby na prach (6) a otočte ho až nadoraz ve směru .

##

- Podle vyobrazení držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl z nádoby na prach vysypat prach.
- Stiskněte odjišťovací tlačítko (2) a sejměte nádobu na prach (6) z krytu motoru (5) (viz obrázek E1).
- Uchopte držadla filtru (15) a vytáhněte jednotku Rotational-Airflow (17) s filtrem (16) z nádoby na prach (6) (viz obrázekE2).
- Vysypejte nádobu na prach (6) a jednotku Rotational-Airflow (17) do vhodné nádoby na odpad (viz obrázek E3).
- Nasaďte jednotku Rotational-Airflow (17) s filtrem zpět do nádoby na prach (6).
- Stiskněte zajišťovací západku (18) nahoru a vyjměte filtr (16) (viz obrázky F1–F2).
- Filtr lehce oklepejte o pevný podklad, aby se uvolnil prach. Poškozený filtr vyměňte.
- Nasaďte vyčištěný filtr (16) do jednotky Rotational-Airflow (17).
- Zahákněte nádobu na prach (6) dole do krytu motoru (5). Mírně na nádobu na prach zatlačte, až slyšitelně zaskočí v krytu motoru.

##

Pro uložení vysavače a příslušenství na malém prostoru můžete použít nástěnný držák (19) (příslušenství).

##

Pro optimální sací výkon pravidelně vyprazdňujte nádobu na prach (6) a filtr na hrubé nečistoty (1) a pravidelně čistěte jednotku Rotational-Airflow (17) a filtr (16).

Při nedostatečném výkonu sání zkontrolujte:

- Není nádoba na prach (6) plná?
  ▷ Vyprázdněte nádobu na prach.
- Není filtr na hrubé nečistoty (1) zanesený nečistotami?
  ▷ Vyprázdněte filtr na hrubé nečistoty.
- Nejsou jednotka Rotational-Airflow (17) nebo filtr (16) zanesené prachem?
  ▷ Vyčistěte jednotku Rotational-Airflow a filtr.
- Není kapacita akumulátoru (4) příliš nízká?
  ▷ Nabijte akumulátor.

Pokud výkon sání ani poté nestačí, obraťte se na zákaznickou službu Bosch.