# Tekniska data

Sladdlös grovdammsugare | GAS 18V-1
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Behållarvolym (brutto) | l | 0,7
max. undertryckA) | kPa | 6
max. genomflödesmängdA) | l/s | 10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7–2,3A)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 … +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Beroende på använt batteri

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C