# Technische gegevens

Accudroogzuiger | GAS 18V-1
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JC6 2..‎‎‎‎
Inhoud reservoir ‌(bruto) | l | 0,7
Max. onderdrukA) | kPa | 6
Max. debietA) | l/s | 10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,7−2,3A)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 … +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V… ≤ 8 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.