# Mise en marche

- Avant d’aspirer, assurez-vous que l’unité de filtrage est correctement montée.

- Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fissures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre s’il est endommagé.

## Mise en marche/arrêt

- Pour mettre en marche l’aspirateur, actionnez la touche Marche/Arrêt (3).
- Pour arrêter l’aspirateur, actionnez à nouveau la touche Marche/Arrêt (3).