# Tehnički podaci

Oscilatorna brusilica |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | 3 601 JD0 2..
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 11000
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min–1 | 22000
Površina brusnog lista | cm2 | 114,7
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 1,6
Dimenzije | mm | 199,5 x 113 x 141
Težina | kg | 1,4–2,4
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.