# Συναρμολόγηση

- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Φόρτιση μπαταρίας
Συναρμολόγηση της πλάκας βάσης (βλέπε εικόνα A)
Αλλαγή της πλάκας λείανσης (βλέπε εικόνα XX)
Αλλαγή φύλλου λείανσης
Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών