# Schuurblad wisselen

Verwijder vóór het aanbrengen van een nieuw schuurblad vuil en stof van het schuurplateau (3), bijv. met een kwastje.

Let er voor het waarborgen van een optimale stofafzuiging op dat de perforaties in het schuurblad overeenstemmen met de openingen bij het schuurplateau.

## Schuurbladen zonder klithechting (zie afbeeldingen B–D)

❶ | Maak beide klembeugels (4) uit de vergrendeling los en zwenk deze omlaag.
❷ | Breng het schuurblad (6) onder de achterste klemlijst (2) in. Let erop dat het schuurblad (6) niet te kort is en correct vastgeklemd wordt. Zwenk de klembeugel (4) terug in de uitgangspositie en vergrendel deze daar.
❸ | Leg het schuurpapier strak om het schuurplateau (3). Klem het voorste deel van het schuurblad onder de voorste klemlijst (7) vast. Let erop dat het schuurblad (6) niet te kort is en correct vastgeklemd wordt. Zwenk de klembeugel (4) terug in de uitgangspositie en vergrendel deze daar.

Ongeperforeerde schuurbladen, bijv. van producten op rol of per meter, kunt u voor de stofafzuiging met de perforator (17) perforeren. Druk hiervoor het elektrische gereedschap met gemonteerd schuurblad op de perforator (zie afbeelding F).

Voor het verwijderen van het schuurblad (6) maakt u de beide klembeugels (4) los en trekt u het schuurblad uit zijn houder.

## Keuze van het schuurblad

Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste afname van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen verkrijgbaar:

| Korrel
--- | ---
Voor de bewerking van alle houtmaterialen | 40 – 180
Voor het voorschuren, bijv. van ruwe, ongeschaafde balken en planken | grof | 40
Voor het vlakschuren en egaliseren van kleinere oneffenheden | medium | 80, 120
Harde houtsoorten afwerken en fijn schuren | fijn | 180
Voor het bewerken van verf- en laklagen en basislagen van vulmateriaal en plamuur | 40 – 180
Voor het afschuren van verf | grof | 40
Voor het schuren van grondverf | medium | 80, 120
Voor het opschuren van grondverflagen voor het lakken | fijn | 180

Voor het nabewerken of polijsten, in het bijzonder van metaal en steen, gebruikt u een vlies of een polijstvilt.

Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit van het werkstuk kunnen verschillende vliessoorten of polijstvilten gebruikt worden.