# Dati tecnici

Levigatrice orbitale |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | 3 601 JD0 2..
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 11000
Numero di oscillazioni a vuotoA) | min-1 | 22000
Superficie del foglio abrasivo | cm2 | 114,7
Diametro di oscillazione | mm | 1,6
Dimensioni | mm | 199,5 x 113 x 141
Peso | kg | 1,4–2,4
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.