# Sostituzione degli utensili abrasivi

Prima dell’applicazione di un nuovo foglio abrasivo, rimuovere eventuale sporcizia e polvere dalla piastra di levigatura (3), utilizzando ad esempio un pennello.

Al fine di garantire un’aspirazione della polvere ottimale, accertarsi che la punzonatura del foglio abrasivo coincida con i fori presenti sulla piastra di levigatura.

## Fogli abrasivi senza fissaggio a strappo (vedere Figg. B–D)

❶ | Disimpegnare le due staffe di fissaggio (4) dal relativo bloccaggio e ruotarle verso il basso.
❷ | Introdurre il foglio abrasivo (6) sotto al listello di fissaggio posteriore (2). Accertarsi che il foglio abrasivo (6) non sia troppo corto e che sia stato fissato correttamente. Riportare la staffa di fissaggio (4) in posizione iniziale e bloccarla in tale posizione.
❸ | Sistemare la carta abrasiva in modo che sia ben tesa attorno alla piastra di levigatura (3). Fissare la parte anteriore del foglio abrasivo sotto al listello di fissaggio anteriore (7). Accertarsi che il foglio abrasivo (6) non sia troppo corto e che sia stato fissato correttamente. Riportare la staffa di fissaggio (4) in posizione iniziale e bloccarla in tale posizione.

I fogli abrasivi non forati, ad es. in rotoli o al metro, si potranno forare con l’apposita piastra foracarta (17), a scopo di aspirazione della polvere. A tale scopo, spingere l’elettroutensile, con foglio abrasivo applicato, sulla piastra foracarta (vedi figura F).

Per rimuovere il foglio abrasivo (6), disimpegnare le due staffe di fissaggio (4) ed estrarre il foglio abrasivo dal relativo supporto.

## Scelta del foglio abrasivo

Sono disponibili fogli abrasivi di diversa qualità in funzione del materiale da lavorare e dell’asportazione di materiale desiderata:

| Grana
--- | ---
Per la lavorazione di tutti i materiali legnosi | 40 – 180
Per la sgrossatura, ad esempio di travi e tavole grezze, non piallate | approssimativa | 40
Per la rettifica in piano e per lo spianamento di piccole irregolarità | media | 80, 120
Per levigatura finale e levigatura di rifinitura di legni duri | fine | 180
Per lavorare strati di colore e di vernice oppure materiali per applicazioni di base quali stucchi e spatola | 40 – 180
Per rimozione di vernice | approssimativa | 40
Per la rimozione di vernici di ‌fondo | media | 80, 120
Per la levigatura finale di materiali di fondo prima della verniciatura | fine | 180

Per la rifinitura oppure la lucidatura in modo particolare di metallo e materiale pietroso utilizzare velo abrasivo/feltro pulitura.

A seconda della qualità di lavorazione richiesta per la superficie del pezzo in lavorazione devono essere utilizzati tipi diversi di velo abrasivo oppure di feltro pulitura.