# Technické údaje

Vibračná brúska |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | 3 601 JD0 2..
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 11 000
Voľnobežné kmityA) | ot/min | 22 000
Plocha brúsneho listu | cm2 | 114,7
Priemer oscilačného pohybu | mm | 1,6
Rozmery | mm | 199,5 × 113 × 141
Hmotnosť | kg | 1,4–2,4
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.