# Substituir a folha de lixar

Antes de colocar uma folha de lixa nova, remova a sujidade e o pó da placa de lixar (3), p. ex. com um pincel.

Para garantir uma aspiração de pó ideal, certifique-se de que os furos da folha de lixa coincidem com os furos na placa de lixar.

## Folhas de lixa sem fixação autoaderente (ver figuras B–D)

❶ | Solte ambos os grampos de fixação (4) do sistema de retenção e vire-os para baixo.
❷ | Introduza a folha de lixa (6) por baixo da régua de aperto (2). Certifique-se de que a folha de lixa (6) não é demasiado curta e está fixa de forma correta. Volte a virar o grampo de fixação (4) para a posição de partida e fixe-o.
❸ | Coloque a folha de lixa bem esticada sobre a placa de lixar (3). Prenda a parte da frente da folha de lixa por baixo do grampo de fixação dianteiro (7). Certifique-se de que a folha de lixa (6) não é demasiado curta e está fixa de forma correta. Volte a virar o grampo de fixação (4) para a posição de partida e fixe-o.

As folhas de lixa sem furos, p.ex. vendidas em rolos ou a metro, podem ser perfuradas por si com a placa para furar folhas de lixa (17), para a aspiração de pó. Para o fazer, pressione a ferramenta elétrica com a folha de lixa montada contra a placa para furar folhas de lixa (veja figura F).

Para remover a folha de lixa (6) solte ambos os grampos de fixação (4) e puxe a folha de lixa do respetivo suporte.

## Seleção da folha de lixa

Estão disponíveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a ser trabalhado e com o desbaste desejado da superfície:

| Grão
--- | ---
Para processamento de derivados de madeira | 40 – 180
Para lixamento prévio, por exemplo de vigas e tábuas ásperas e não planas | grosseira | 40
Para alisar e para nivelar pequenos desníveis | média | 80, 120
Para o acabamento fino de ‌lixar madeiras duras | fina | 180
Para o processamento de camadas de tintas e vernizes ou primeira demão como betume de enchimento e massa de aparelhar | 40 – 180
Para lixar tinta | grosseira | 40
Para lixar tinta de primeira ‌demão | média | 80, 120
Para o acabamento final de ‌primeiras demãos antes de ‌envernizar | fina | 180

Utilizar não tecido/feltro de polir para o trabalho posterior ou para polir, principalmente metal e pedra.

Devem ser utilizados diferentes tipos de não tecido ou de feltro de polir, de acordo com a qualidade desejada da superfície da peça ser trabalhada.