# Changement de feuille abrasive

Avant de monter une nouvelle feuille abrasive, enlevez les poussières et saletés qui se trouvent sur le plateau de ponçage (3) avec par ex. un pinceau.

Afin de garantir une bonne aspiration de poussières, assurez-vous que les perforations de la feuille abrasive et du plateau de ponçage coïncident.

## Feuilles abrasives sans revêtement auto-agrippant (voir figures B–D)

❶ | Débloquez les deux étriers de serrage (4) et basculez-les vers le bas.
❷ | Introduisez la feuille abrasive (6) sous la barrette de serrage arrière (2). Veillez à ce que la feuille abrasive (6) ne soit pas trop courte et à ce qu’elle soit correctement serrée. Ramenez l’étrier de serrage (4) dans sa position de départ et verrouillez-le.
❸ | Placez la feuille abrasive autour du plateau de ponçage (3) en veillant à ce qu’elle soit bien tendue. Fixez et bloquez la partie avant de la feuille abrasive sous la barrette de serrage avant (7). Veillez à ce que la feuille abrasive (6) ne soit pas trop courte et à ce qu’elle soit correctement serrée. Ramenez l’étrier de serrage (4) dans sa position de départ et verrouillez-le.

Les feuilles abrasives non perforées (par ex. vendues au mètre ou sur rouleaux) peuvent être perforées à l’aide de l’outil de perforation (17) pour permettre l’aspiration des poussières. Plaquez pour cela l’outil électroportatif muni de la feuille abrasive contre l’outil de perforation (voir figure F).

Pour retirer la feuille abrasive (6), débloquez les deux étriers de serrage (4) et dégagez la feuille abrasive.

## Choix de la feuille abrasive

Les feuilles abrasives doivent être choisies en fonction du matériau à poncer et de l’enlèvement de matière souhaité :

| Grain
--- | ---
Pour poncer tous les bois et dérivés | 40 – 180
Pour le préponçage, p. ex. de poutres et de planches rugueuses, non rabotées | gros | 40
Pour le ponçage plan et la correction d’inégalités et aspérités de surface | moyen | 80, 120
Pour le ponçage fin et de finition de bois durs | fin | 180
Pour enlever des couches de peinture/vernis ou pour poncer des apprêts d’adhérence ou garnissants et du mastic | 40 – 180
Pour poncer des couches de base de peinture | gros | 40
Pour le ponçage de couches de primaire | moyen | 80, 120
Pour le ponçage finition d’apprêts avant laquage | fin | 180

Pour le polissage et le lustrage (notamment du métal et de la pierre), utilisez un non‑tissé ou un feutre à polir.

Différents types de non-tissés et de feutres à polir sont proposés en fonction de la qualité de finition à obtenir.