# Technische Daten

Schwingschleifer |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Sachnummer |  | 3 601 JD0 2..
Nennspannung | V= | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 11000
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 22000
Schleifblattfläche | cm2 | 114,7
Schwingkreisdurchmesser | mm | 1,6
Abmessungen | mm | 199,5 x 113 x 141
Gewicht | kg | 1,4-2,4
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.