# Promena brusnog lista

Pre stavljanja novog brusnog lista uklonite prljavštinu i prašinu sa brusne ploče (3), npr. četkicom.

Da biste obezbedili optimalno usisavanje prašine, vodite računa o tome da se perforacije na brusnom listu podudaraju sa otvorima na brusnoj ploči.

## Brusni listovi bez čičak pričvršćivanja (pogledajte slike B–D)

❶ | Otpustite obe stezaljke (4) iz aretacije i okrenite ih nadole.
❷ | Uvucite brusni list (6) ispod zadnje priključne letve (2). Obratite pažnju na to, da brusni list(6) nije isuviše kratak i da je dobro pritegnut. Vratite stezaljku (4) u početni položaj i osigurajte je.
❸ | Zategnite brusni list oko brusne ploče (3). Zategnite čvrsto prednji deo brusnog lista ispod prednje priključne letve (7). Obratite pažnju na to, da brusni list(6) nije isuviše kratak i da je dobro pritegnut. Vratite stezaljku (4) u početni položaj i osigurajte je.

Brusne papire koji nisu perforirani, na primer, u rolnama ili na metar, možete da izbušite pomoću alata za perforiranje (17) radi usisavanja prašine. Pritisnite električni alat sa montiranim brusnim listom na alat za perforiranje (pogledajte sliku F).

Da biste otpustili brusni list (6) otpustite obe stezaljke (4) i izvucite brusni list iz njegovog držača.

## Biranje brusnog lista

Prema materijalu koji se obradjuje i željenom skidanju površine stoje na raspolaganju različiti brusni listovi:

| Granulacija
--- | ---
Za obradu svih materijala od drveta | 40 – 180
Za prethodno brušenje, npr. grubih, neobrađenih greda i ploča | grubo | 40
Za glačanje i ravnanje manjih neravnina | srednja | 80, 120
Za završno i fino brušenje tvrdog drveta | precizno | 180
Za obradu slojeva boje, laka odnosno grundiranje kao što su punioca i špahtel mase | 40 – 180
Za brušenje boje | grubo | 40
Za brušenje prethodno premazane boje | srednja | 80, 120
Za krajnje brušenje grundiranja pre lakiranja | precizno | 180

Za doradu odnosno poliranje posebno metala i kamena koristite krzno/filc za poliranje.

Zavisno od željenog kvaliteta površine radnog komada mogu se koristiti razne vrste krzna odnosno filca za poliranje.