# بدء التشغيل

##

- تأكد أنه بإمكانك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف دون ترك المقبض اليدوي.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية حرك مفتاح التشغيل والإطفاء (8) إلى اليمين على الوضع „I“.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية حرك مفتاح التشغيل والإطفاء (8) إلى اليسار على الوضع „O“.

##

تشير مصابيح الدايود الثلاثة الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المركم (10) لحالة شحن المركم (11). لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة متوقفة.

اضغط على الزر (9) لإظهار حالة الشحن. يمكن هذا أيضا والمركم مخرج (11).

مصابيح الدايود | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | ‎% 66≤‎
ضوء مستمر 2× أخضر | ‎% 33≤‎
ضوء مستمر 1× أخضر | ‎% 33>‎
الإضاءة الوماضة 1× أخضر | احتياطي

إذا لم يضئ بعد الضغط على الزر (9) أي مصباح دايود، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

##

في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدة الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد أو تجاوز درجة حرارة البطارية المسموح بها تقوم الوحدة الإلكترونية بفصل العدة الكهربائية إلى أن تصل مرة أخرى إلى نطاق درجة حرارة التشغيل المثالي.