# Cambio de la hoja lijadora

Elimine la suciedad y el polvo del plato lijador (3) antes de colocar una nueva hoja lijadora, p. ej. con un pincel.

Para garantizar una aspiración óptima del polvo, asegúrese de que los recortes en la hoja lijadora coincidan con los orificios del plato lijador.

## Hojas lijadoras sin adherencia por contacto (ver figuras B–D)

❶ | Suelte los dos estribos de sujeción (4) de la retención y gírelos hacia abajo.
❷ | Introduzca la hoja lijadora (6) por debajo de la regleta de sujeción trasera (2). Preste atención, a que la hoja lijadora (6) no sea demasiado corta y a una fijación correcta. Gire el estribo de sujeción (4) hacia atrás a la posición inicial y enclávelo en este lugar.
❸ | Coloque el papel de lijar en forma tensada alrededor de la placa lijadora (3). Fije firmemente la parte delantera de la hoja lijadora por debajo del regleta de sujeción delantera (7). Preste atención, a que la hoja lijadora (6) no sea demasiado corta y a una fijación correcta. Gire el estribo de sujeción (4) hacia atrás a la posición inicial y enclávelo en este lugar.

Las hojas lijadoras sin orificios, p. ej. de material de rodillos o por metros, las puede perforar para la aspiración de polvo con el perforador (17). Para ello, presione la herramienta eléctrica con la hoja lijadora montada sobre el perforador (ver figura F).

Para quitar la hoja lijadora (6), suelte los dos estribos de sujeción (4) y retire la hoja lijadora de su sujeción.

## Selección de la hoja lijadora

De acuerdo al material a trabajar y al arranque de material deseado puede seleccionarse entre diversas hojas lijadoras:

| Granulación
--- | ---
Para mecanizar todos los materiales de madera | 40 – 180
Para prelijar, p. ej. vigas y tablas ásperas y sin cepillar | aproximada | 40
Para el rectificado superficial y para aplanar faltas de planeidad menores | Media | 80, 120
Para el acabado y lijado fino de maderas duras | precisa | 180
Para lijar superficies pintadas, barnizadas, o imprimaciones con masas de relleno y emplastecido | 40 – 180
Para decapar pintura | aproximada | 40
Para igualar superficies pintadas después de la primera mano | Media | 80, 120
Para el lijado final de imprimaciones antes de pintar | precisa | 180

Para repasar o pulir, especialmente tratándose de metal o piedra, utilizar el vellón o fieltro para pulir.

Según la calidad de acabado deseada, deberá seleccionarse el accesorio adecuado entre los diversos tipos de vellón o fieltros para pulir existentes.