# Techniniai duomenys

Vibracinis šlifuoklis |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | 3 601 JD0 2..
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 11000
Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičiusA) | min–1 | 22000
Šlifuojamojo paviršiaus plotas | cm2 | 114,7
Švytavimo skersmuo | mm | 1,6
Matmenys | mm | 199,5 x 113 x 141
Svoris | kg | 1,4–2,4
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.