# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

- از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (8) را به راست به حالت „I“ برانید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (8) را به چپ به حالت „O“ برانید.

##

سه چراغ سبز LED نمایشگر وضعیت شارژ باتری (10) وضعیت شارژ باتری (11) را نشان می دهد. به دلایل ایمنی، دیدن وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.

دکمه (9)، را جهت ظاهر شدن وضعیت شارژ باتری فشار دهید. این در مورد باتری درآورده شده (11) نیز ممکن است.

ال ای دی ها | ظرفیت
--- | ---
3 چراغ ممتد سبز | % ‎≥66
2 چراغ ممتد سبز | % ‎≥33
1 چراغ ممتد سبز | % ‎<33
1 چراغ چشمک زن سبز | احتیاطی

چنانچه پس از فشردن دکمه (9) هیچ ال ای دی روشن نشود، باتری خراب است و باید عوض شود.

##

در صورت استفاده ی اصولی فشاری به ابزار برقی وارد نمی شود. در صورت فشار زیاد یا تجاوز از دمای مجاز باتری، الکترونیک ابزار خاموش می شود تا دما دوباره به محدوده کاری برسد.