# Skifte slipeblad

Fjern skitt og støv på slipeplaten (3), for eksempel med en pensel, før et nytt slipeblad settes på.

For å være sikker på at støvavsuget fungerer optimat må du sørge for at utsparingene i slipebladet stemmer overens med gullene på slipeplaten.

## Slipeblad uten borrelås (se bilde B–D)

❶ | Løsne begge klembøylene (4) fra låsemekanismen, og sving dem ned.
❷ | Før slipebladet (6) inn under den bakre klemlisten (2). Pass på at slipebladet (6) ikke er for kort og at det festes riktig. Sving klembøylen (4) tilbake til utgangsposisjonen, og lås den der.
❸ | Legg slipebladet stramt rundt slipeplaten (3). Klem fast den fremre delen av slipebladet under den fremre klemlisten (7). Pass på at slipebladet (6) ikke er for kort og at det festes riktig. Sving klembøylen (4) tilbake til utgangsposisjonen, og lås den der.

Slipeblad uten hull, f.eks. på rull eller metervare, kan perforeres til støvavsuget med hullverktøyet (17). Dette gjøres ved at elektroverktøyet med montert slipeblad trykkes mot hullverktøyet (se bilde F).

For å ta av slipebladet (6) løsner du begge klembøylene (4) og trekker slipebladet ut av holderen.

## Valg av slipeblad

Det finnes forskjellige slipeblad, som velges i samsvar med materialet som skal bearbeides og den ønskede materialfjerningen på overflaten:

| Grovhet
--- | ---
Bearbeiding av alle trematerialer | 40 – 180
Forsliping, for eksempel av grove, uhøvlede bjelker og bord | grov | 40
Plansliping og glatting av små ujevnheter | middels | 80, 120
Ferdig- og finsliping av hardt tre | fin | 180
Bearbeiding av malings-/lakksjikt hhv. grunnbing som fyller og sparkel | 40 – 180
Avsliping av maling | grov | 40
Sliping av mellomstrøksmaling | middels | 80, 120
Siste sliping av grunning før lakkering | fin | 180

Til etterbehandling eller polering, spesielt av metall og stein, bruker du fleece/poleringsfilt.

Forskjellige typer fleece eller poleringsfilt brukes, avhengig av ønsket overflatekvalitet på emnet.