# Seadme kasutuselevõtt

##

- Veenduge, et saate lülitit (sisse/välja) käsitseda, ilma et lasete käepidemest lahti.

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (8) paremale asendisse „I“.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (8) vasakule asendisse „O“.

##

Aku laetuse taseme näidiku (10) kolm rohelist LED-i näitavad aku (11) laetuse taset. Tööohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult seisval elektrilisel tööriistal.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage nuppu (9). See on võimalik ka mahavõetud aku (11) korral.

LEDid | Mahtuvus
--- | ---
pidev valgus 3× roheline | ≥66 %
pidev valgus 2× roheline | ≥33 %
pidev valgus 1× roheline | <33 %
vilkuv valgus 1× roheline | reserv

Kui nupu (9) vajutamise järel ei sütti mitte ükski LED, on aku defektne ja tuleb vahetada.

##

Nõuetekohasel kasutamisel ei saa elektrilist tööriista üle koormata. Liiga suure koormuse või aku lubatud temperatuuri ületamise korral lülitab elektroonika elektrilise tööriista välja seniks, kuni temperatuur on taas lubatud vahemikus.