# Puštanje u rad

##

- Provjerite možete li pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje bez otpuštanja ručke.

Za uključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključi‌vanje/isključivanje (8) udesno u položaj „I“.

Za isključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključi‌vanje/isključivanje (8) ulijevo u položaj „O“.

##

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije (10) pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije (11). Upit o stanju napunjenosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku (9) za prikaz stanja napunjenosti. To je također moguće i kod izvađene aku-baterije (11).

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3× zelena | ≥66 %
Stalno svijetli 2× zelena | ≥33 %
Stalno svijetli 1× zelena | <33 %
Treperi 1× zelena | Rezerva

Ako nakon pritiska na tipku (9) ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

##

Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja ili prekoračenja dopuštene temperature aku-baterije isključuje se elektronika električnog alata sve dok se ne ponovno ne vrati u optimalno područje radne temperature.