# 제품 사양

오비탈 샌더 |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
품번 |  | 3 601 JD0 2..
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도A) | min-1 | 11000
무부하 진동수A) | min-1 | 22000
샌딩 페이퍼 접촉면 | cm2 | 114.7
진동 직경 | mm | 1.6
치수 | mm | 199.5 x 113 x 141
중량 | kg | 1.4–2.4
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.